附件2

**洛南县2024年地质灾害隐患点监管责任一览表**

| **序号** | **统一编号** | **灾点**  **名称** | **地理位置** | **类型** | **规模** | **发生**  **时间** | **危险性标志** | **诱发 因素** | **危害情况** | **防灾**  **等级** | **镇级**  **责任人** | **村级**  **责任人** | **监 测** | | | **预警**  **信号** | **转移**  **路线** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测**  **方式** | **监测人** | **电话** |
| 1 | 611021010052 | 民成组 滑坡 | 柏峪寺镇柏峪寺街社区民成组 | 滑坡 | 小型 | 1999年8月 | 基岩破碎坡体不稳定。 | 降雨 | 威胁1户2人7间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 陈永春 | 王亚军 | 定时  观测 | 周春生 |  | 多功能喊话器通知 | 向水泥路上安全地带撤离 |
| 2 | 611021010103 | 曰红组 滑坡 | 柏峪寺镇柏峪寺街社区曰红组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨 | 威胁2户8人6间房，潜在经济损失25万元。 | 县级 | 陈永春 | 王亚军 | 裂缝相对位移观测 | 李永锋 |  | 多功能喊话器通知 | 撤离到李永锋家 |
| 3 | 611021010096 | 马金山房后滑坡 | 柏峪寺镇坡底村二组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨 | 威胁2户9人22间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 陈永春 | 余志飞 | 巡视  监测 | 马念良 |  | 多功能喊话器通知 | 沿水泥路撤至幸福家园 |
| 4 | 611021010104 | 李安民  房前滑坡 | 柏峪寺镇前河村  东砭组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨 | 威胁6户16人32间房，潜在经济损失114万元。 | 县级 | 陈永春 | 王海峰 | 巡视  监测 | 李项山 |  | 电喇叭 | 沿水泥路向柏峪寺街新居 |
| 5 | 611021010098 | 西何组 滑坡 | 柏峪寺镇薛湾村西何组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 居民房屋有裂缝，路面塌陷，曾挖有窑洞，处于洛河右岸。 | 降雨 | 威胁17户53人76间房，潜在经济损失410万元。 | 县级 | 陈永春 | 宋爱军 | 巡视  监测 | 胡弦音 |  | 多功能喊话器通知 | 沿东边水泥路撤至原东高村委会 |
| 6 | 611021010156 | 西头坡组滑坡 | 柏峪寺镇关帝庙村西头坡组 | 滑坡 | 小型 | 2023年6月 | 滑坡体上的房屋和地面局部出现裂缝。 | 降雨 | 威胁12户51人70间房，潜在经济损失360万元。 | 县级 | 陈永春 | 郝哲锋 | 巡视  监测 | 郝哲锋 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路向关帝庙村幸福院撤离 |
| 7 | 611021020024 | 大沟口  崩塌 | 保安镇东湾村南沟组 | 崩塌 | 小型 | 2023年 | 边坡凸出部分有裂缝。 | 降雨 | 威胁6户14人22间房，潜在经济损失110万元。 | 县级 | 胡明 | 张惠芹 | 裂缝位移变化 | 李鹏飞 |  | 多功能喊话器通知 | 沿大路向崩塌影响范围外  撤离 |
| 8 | 611021010003 | 高面砭 滑坡 | 保安镇鱼龙村四组高  面砭 | 滑坡 | 小型 | 1965年8月 | 后缘出现一条长180m,宽0.8m,下错0.4m的弧形裂缝。 | 降雨 | 威胁3户13人34间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 胡明 | 李念 | 裂缝相对位移观测 | 李文治 |  | 多功能喊话器通知 | 撤离滑坡影响范围以外 |
| 9 | 611021010095 | 郝岭组 滑坡 | 城关街道办八里社区郝岭组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡前缘多处裂缝，后缘受损房屋。 | 降雨 | 威胁4户15人18间房，潜在经济损失80万元。 | 县级 | 于登 | 李卫东 | 巡视  监测 | 尤亚飞 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点八里社区居委会撤离 |
| 10 | 611021040007 | 栲树洼社区八九组地面塌陷 | 城关街道办栲树洼社区八、九组 | 地面塌陷 | 中型 | 1989年 | 已造成房倒塌,墙体开裂。 | 早期采煤活动 | 威胁8户15人30间房，潜在经济损失270万元。 | 县级 | 于登 | 徐敏 | 定时  观测 | 张鑫 |  | 多功能喊话器通知 | 向307省道安全地带撤离 |
| 11 | 611021040006 | 栲树洼社区六七组地面塌陷 | 城关街道办栲树洼社区六、七组 | 地面塌陷 | 中型 | 1985年 | 墙体严重变形开裂,公路下,沉,民房变形开裂。 | 早期采煤活动 | 威胁1户3人4间房，潜在经济损失40万元。 | 县级 | 于登 | 徐敏 | 定时观测沉降速率和墙体 | 徐敏 |  | 多功能喊话器通知 | 向西沿村路撤离到孟岭村  委会 |
| 12 | 611021010062 | 李顺民房后滑坡 | 城关街道办栲树洼社区三组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡顶部裂缝。 | 降雨 | 威胁4户19人34间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 于登 | 徐敏 | 巡视  监测 | 张朋朋 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点撤离 |
| 13 | 611021040004 | 栲树洼社区十组 地面塌陷 | 城关街道办栲树洼社区十组 | 地面塌陷 | 小型 | 1982年 | 房屋有明显裂缝。 | 早期采煤活动 | 威胁4户10人14间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 于登 | 徐敏 | 观测雨量加强巡查 | 程育玲 |  | 多功能喊话器通知 | 向塌陷范区以外安全地带  撤离 |
| 14 | 611021010043 | 栲树洼社区五组 滑坡 | 城关街道办栲树洼社区五组 | 滑坡 | 小型 | 1983年 | 出现一条长120m,拉长裂缝,民房变形开裂。 | 降雨 | 威胁4户7人26间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 于登 | 徐敏 | 定期检查墙体和地面裂缝 | 张 力 |  | 多功能喊话器通知 | 向西沿村路撤离到孟岭村  委会 |
| 15 | 611021010042 | 刘涧社区五六组 滑坡 | 城关街道办刘涧社区五、六组 | 滑坡 | 小型 | 2003年8月 | 多处出现裂缝、滑台、滑体下挫。 | 降雨 | 威胁21户109人216间房，潜在经济损失750万元。 | 市级 | 于登 | 杨卫东 | 裂缝相对位移观测 | 张恒山郭鹏鹏 |  | 多功能喊话器通知 | 沿滑坡体两侧向公路上安全地带撤离 |
| 16 | 611021040005 | 馒头山 地面塌陷 | 城关街道办馒头山村  五组 | 地面塌陷 | 中型 | 2003年 | 房屋裂缝、地基不断下沉。 | 早期采煤活动 | 威胁67户218人245间房，潜在经济损失1950万元。 | 市级 | 于登 | 胡会军 | 裂缝下沉相对位移 | 董斌锋胡会军 |  | 多功能喊话器通知 | 向董沟小学撤离 |
| 17 | 611021010044 | 陶川村四六组滑坡 | 城关街道办陶川社区四、六组 | 滑坡 | 小型 | 1978年8月 | 前缘局部发生滑动。 | 降雨 | 威胁4户13人17间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 于登 | 陶治华 | 巡视  监测 | 陶红英 |  | 多功能喊话器通知 | 向公路南北两侧安全地带  撤离 |
| 18 | 611021010108 | 东安洼  滑坡 | 城关街道办陶岭社区东安洼组 | 滑坡 | 小型 | 2022年2月 | 前缘剪切口明显，滑坡体上可见马刀树，滑坡体整体已贯穿并发生滑动。 | 降雨 | 威胁1户5人10间房及灵洛路，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 于登 | 冀征锋 | 巡视  监测 | 黄盈 |  | 多功能喊话器通知 | 沿组路向预定避灾地点陶岭社区居委会撤离 |
| 19 | 611021010109 | 陈家梁 滑坡 | 城关街道办王院村六组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨，砖厂削坡取土 | 威胁6户24人45间房，潜在经济损失300万元。 | 县级 | 于登 | 刘剑 | 巡视  监测 | 杨新平 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点王院村委会 |
| 20 | 611021010154 | 王院村十二组滑坡 | 城关街道王院村十二组 | 滑坡 | 小型 | 2022年7月 | 道路下挫，道路损坏。 | 降雨、开挖坡脚 | 威胁15户54人50间房，潜在经济损失600万元。 | 县级 | 于登 | 刘剑 | 观测雨量加强巡查 | 陶富贵 |  | 多功能喊话器通知 | 沿大路向安全地带撤离 |
| 21 | 611021010083 | 丰山组 滑坡 | 城关街道办邢塬村丰山组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡后缘出现裂缝。 | 降雨 | 威胁2户8人12间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 于登 | 邢文良 | 裂缝相对位移观测 | 周永锋 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点邢塬村委会 |
| 22 | 611021010094 | 后塬组 滑坡 | 城关街道办窄口村后塬组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡顶部损毁道路，后缘房屋地基下陷，房屋受损。 | 降雨 | 威胁6户24人32间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 于登 | 安亮 | 巡视  监测 | 薛之香 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点窄口村委会 |
| 23 | 611021010160 | 杨川社区九组滑坡 | 城关街道办杨川社区九组 | 滑坡 | 小型 | 2023年7月 | 滑坡后缘下挫，形成高错台，成圆弧状。 | 降雨 | 威胁5户21人33间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 于登 | 李东 | 巡视  监测 | 白卫红 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路向预定避灾地点撤离 |
| 24 | 611021020014 | 西沟崩塌 | 高耀镇高耀村西沟组 | 崩塌 | 小型 | 2020年8月 | 该崩塌2021年降雨期间发生崩落。 | 降雨 | 威胁3户15人20间房，潜在经济损失100万元。 | 县级 | 詹新 | 程兴涛 | 巡视  监测 | 石宏斌 |  | 多功能喊话器通知 | 对面上坡 |
| 25 | 611021030019 | 蟒岭 泥石流 | 高耀镇会仙村蟒岭组 | 泥石流 | 中型 | 1973年 | 已发生两次泥石流。 | 降雨 | 威胁7户28人28间房，潜在经济损失210万元。 | 县级 | 詹新 | 李玉禄 | 裂缝相对位移观测 | 李玉禄 |  | 多功能喊话器通知 | 向山坡两侧安全地带撤离 |
| 26 | 611021010056 | 西沟滑坡 | 高耀镇龙河村西沟组 | 滑坡 | 中型 | 1976年 | 前缘出现一条60m,宽0.3m,下错0.6m裂缝。 | 降雨 | 威胁1户2人4间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 詹新 | 石宏斌 | 裂缝相对位移观测 | 王吴计 |  | 多功能喊话器通知 | 向对面山坡上安全地带撤离 |
| 27 | 611021010100 | 庙岭组 滑坡 | 古城镇 庵口村 庙岭组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 2021年9月19日坡体下滑，造成后缘出现弧形拉张裂缝，并下挫约0.6m。 | 降雨 | 威胁12户52人103间房，潜在经济损失348万元。 | 县级 | 郭少峰 | 张艾民 | 巡视  监测 | 杜正民 |  | 多功能喊话器通知 | 由小路撤离至梁顶张书民  大场 |
| 28 | 611021010091 | 王涧村三组滑坡 | 景村镇 王涧村 三组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑坡体大量的积水，坡脚前挡墙发生30-50cm位移。 | 降雨 | 威胁4户17人29间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 孙江华 | 范灵计 | 巡视  监测 | 井建峰 |  | 多功能喊话器通知 | 经344国道沿通村水泥路向东南撤200米至村委会 |
| 29 | 611021040003 | 雷坪 地面塌陷 | 景村镇上岭村七、八组雷坪 | 地面塌陷 | 小型 | 1981年 | 地表至今仍然能看到塌陷留下的较大裂缝。 | 早期采煤活动 | 威胁1户6人7间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 孙江华 | 冯建荣 | 裂缝相对位移观测 | 王书善 |  | 多功能喊话器通知 | 向村委会撤离 |
| 30 | 611021010038 | 阳坡滑坡 | 景村镇高河村五组阳坡 | 滑坡 | 小型 | 2006年8月 | 滑体局部发生滑塌。 | 降雨 | 威胁1户3人4间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 孙江华 | 张东厚 | 裂缝相对位移观测 | 张东厚 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 31 | 611021010158 | 李淑忍房后滑坡 | 景村镇板桥镇四组 | 滑坡 | 小型 | 2023年7月 | 滑坡后缘下挫0.5-2m，长约20m。 | 降雨 | 威胁1户6人4间房，潜在经济损失45万元。 | 县级 | 孙江华 | 李秋英 | 裂缝相对位移观测 | 李秋英 |  | 多功能喊话器通知 | 向村委会撤离 |
| 32 | 611021010164 | 冯岭滑坡 | 景村镇上岭村六组 | 滑坡 | 小型 | 2023年11月 | 滑体局部发生滑塌，路面开裂。 | 降雨 | 威胁40户138人4间房，潜在经济损失950万元。 | 县级 | 孙江华 | 冯英英 | 巡视  监测 | 贾荣荣 |  | 多功能喊话器通知 | 向村委会撤离 |
| 33 | 611021010087 | 坟畔滑坡 | 灵口镇 宽坪村 坟畔组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 发生滑坡后，房前道路已下错1.5米，严重损毁，房屋也出现不同程度裂缝。 | 降雨 | 威胁3户16人18间房，潜在经济损失80万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 马亚军 | 巡视  监测 | 任卫民 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路至下河移民小区 |
| 34 | 611021010088 | 前砭组 滑坡 | 灵口镇 焦村 前砭组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，并形成错台。 | 降雨 | 威胁4户17人19间房，潜在经济损失160万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 张鹏高 | 巡视  监测 | 张鹏高 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路撤至李玉  虎家 |
| 35 | 611021010089 | 张甲贵房侧滑坡 | 灵口镇 三星村 后洼组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨 | 威胁1户5人8间房，潜在经济损失12万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 宋小军 | 巡视  监测 | 张强 |  | 多功能喊话器通知 | 沿大路撤至三星村村委会 |
| 36 | 611021010086 | 后洼组 滑坡 | 灵口镇 三星村 后洼组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝，并形成错台。 | 降雨 | 威胁3户9人11间房，潜在经济损失80万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 宋小军 | 巡视  监测 | 张强 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路  至三星  安置点 |
| 37 | 611021010024 | 白庄滑坡 | 灵口镇陈庄村白庄组 | 滑坡 | 小型 | 1980年 | 后缘出现宽0.1m,下错10m的裂缝。 | 降雨 | 威胁7户24人40间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 赵远 | 巡查 | 冯继学 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到沟对面山坡 |
| 38 | 611021020012 | 灵神沟组南崩塌 | 灵口镇陈庄村灵神沟组（南侧） | 崩塌 | 小型 | 2020年8月 | 坡顶岩体出现裂缝。 | 降雨 | 威胁1户4人14间房，潜在经济损失72万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 赵远 | 裂缝相对位移观测 | 赵远 |  | 多功能喊话器通知 | 向房屋前平缓安全地带撤离 |
| 39 | 611021010023 | 白楼滑坡 | 灵口镇程湾村白楼组 | 滑坡 | 小型 | 1994年7月 | 后缘出现长10cm,宽0.3m,下错0.1m的裂缝。 | 降雨 | 威胁1户5人10间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 刘振东 | 裂缝相对位移观测 | 常安民 |  | 多功能喊话器通知 | 向公路两侧安全地带撤离 |
| 40 | 611021010021 | 窑上滑坡 | 灵口镇程湾村宽坪组窑上 | 滑坡 | 小型 | 2003年8月 | 滑坡体基本稳定。 | 降雨 | 威胁2户8人13间房和过往行人及车辆，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 刘振东 | 巡查 | 焦甲桂 |  | 多功能喊话器通知 | 往西撤离50m |
| 41 | 611021010025 | 后砭滑坡 | 灵口镇焦村后砭组 | 滑坡 | 中型 | 1981年 | 孤石下滚、砸塌民房、堆积层下滑。 | 降雨 | 威胁4户10人20间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 张鹏高 | 不定期巡查 | 罗月明 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 42 | 611021010019 | 大场滑坡 | 灵口镇上寺店村东沟组大场 | 滑坡 | 小型 | 2003年 | 2003年滑坡体初次发生滑动，每年雨季都会出现滑动现象，现在地表仍有较明显裂缝。 | 降雨 | 威胁3户12人16间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 肖亚军 | 观测雨量加强巡查 | 张云生 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 43 | 611021010061 | 新村广场滑坡 | 灵口镇西峰村西峰组 | 滑坡 | 小型 | 2003年8月 | 该处滑坡于2003年8月28日，滑塌一次形成裂缝；2021年7月22日晚，裂缝进一步扩大。 | 降雨 | 威胁22户89人88间房，潜在经济损失450万元。 | 县级 | 赵亚斌 | 门海侠 | 巡视  监测 | 何志鹏 |  | 电喇叭 | 向东撤至王俊虎家 |
| 44 | 611021030057 | 樊沟沟脑泥石流 | 洛源镇 涧坪村 十五组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲毁1间房屋（瓦房），调查时泥石流堆积于居民住房的东侧，高度约为1.5m。 | 降雨 | 威胁1户3人6间房，潜在经济损失25万元。 | 县级 | 刘渊 | 陈亚鹏 | 巡视  监测 | 陈永民 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到  村委会 |
| 45 | 611021030054 | 田明玉房后泥石流 | 洛源镇 涧坪村 十五组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲毁3间房屋（土房），调查时泥石流堆积于居民住房的后面及东侧。 | 降雨 | 威胁2户11人9间房，潜在经济损失50万元。 | 县级 | 刘渊 | 陈亚鹏 | 巡视  监测 | 宁安民 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到村委会活动室 |
| 46 | 611021030055 | 野猪沟 泥石流 | 洛源镇 老庄村 四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 冲毁3间房屋，调查时泥石流堆积于居民住房的后方及南侧。 | 降雨 | 威胁1户6人4间房，潜在经济损失20万元。 | 县级 | 刘渊 | 王忠孝 | 巡视  监测 | 丁金灵 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到村  委会 |
| 47 | 611021030042 | 詹沟 泥石流 | 洛源镇 龙潭村 七组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发直接摧毁耕地，威胁房屋，调查时泥石流堆积于居民住房的右侧，未造成人员伤亡。 | 降雨 | 威胁1户2人3间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 刘渊 | 郭淑芳 | 巡视  监测 | 郭淑芳 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村水泥路撤离至龙潭村委会 |
| 48 | 611021030043 | 陈盈房后泥石流 | 洛源镇 龙潭村 三组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接堵塞道路，威胁房屋，调查时泥石流堆积于居民住房的右侧。 | 降雨 | 威胁1户4人3间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 刘渊 | 郭淑芳 | 巡视  监测 | 陈莹 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村水泥路撤离至龙潭村委会 |
| 49 | 611021030068 | 洛源街电管站房后泥石流 | 洛源镇 洛源街 三组 | 泥石流 | 小型 | 2022年8月 | 物源直接堆积在电管站房后。 | 降雨 | 威胁17户67人72间房，潜在经济损失2000万元。 | 县级 | 刘渊 | 田力 | 观察降雨量 | 田力 |  | 喇叭 | 沿公路到达福源小区安置点 |
| 50 | 611021030069 | 七磨沟泥石流 | 洛源镇 洛源街 五组 | 泥石流 | 小型 | 2022年8月 | 沟道内有大量物源。 | 降雨 | 威胁20户72人120间房，潜在经济损失1200万元。 | 县级 | 刘渊 | 田力 | 现场  观察 | 张小华 |  | 喇叭  喊话 | 沿公路到达福源小区安置点 |
| 51 | 611021030040 | 红花沟 泥石流 | 洛源镇 桃坪村 一组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲损1间房屋，调查时泥石流堆积于居民住房的后方及北侧，高度约为1.5m。 | 降雨 | 威胁1户3人11间房及一座产业园，潜在经济损失440万元。 | 县级 | 刘渊 | 师书玲 | 注意天气预报、巡查 | 王怀娃 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至村委会 |
| 52 | 611021010063 | 姚家院 滑坡 | 洛源镇 桃坪村五组姚家院 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日23时，强降雨后，发生滑坡。 | 降雨 | 威胁5户17人26间房，潜在经济损失250万元。 | 县级 | 刘渊 | 师书玲 | 观测雨量加强巡查 | 师书玲 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至村委会 |
| 53 | 611021030044 | 庙河沟泥石流 | 洛源镇五龙村十六组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲毁2间房屋（瓦房），调查时泥石流堆积于居民住房的后方及南侧，高度约为2m。 | 降雨 | 威胁2户9人9间房，潜在经济损失75万元。 | 县级 | 刘渊 | 汪伟民 | 观测雨量加强巡查 | 阮凤云 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村水泥路撤离至秦河  小学 |
| 54 | 611021030034 | 下边沟 泥石流 | 洛源镇涧坪村二组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 沟道堆积，强降雨，水流增大。 | 降雨 | 威胁3户8人18间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 刘渊 | 陈亚鹏 | 注意天气预报、巡查 | 陈亚鹏 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至陈新宏家 |
| 55 | 611021030025 | 梨子树沟泥石流 | 洛源镇涧坪村二组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 发生于山坡沟槽内，在右侧沟坡上可见小型滑坡现象。 | 降雨 | 威胁2户11人12间房，潜在经济损失80万元。 | 县级 | 刘渊 | 陈亚鹏 | 注意天气预报、巡查 | 陈玉玲 |  | 多功能喊话器通知 | 沿洛灞路至陈新  庄家 |
| 56 | 611021010064 | 麻花沟 泥石流 | 洛源镇涧坪村四组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 沟道拥堵，强降雨。 | 降雨 | 威胁3户17人18间房，潜在经济损失135万元。 | 县级 | 刘渊 | 陈亚鹏 | 巡视  监测 | 南小红 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至村委会 |
| 57 | 611021030032 | 小沟 泥石流 | 洛源镇龙潭村三组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，泥石流爆发时直接冲毁堵塞道路，摧毁两间房屋，威胁房屋。 | 降雨 | 威胁9户30人33间房，潜在经济损失270万元。 | 县级 | 刘渊 | 郭淑芳 | 注意天气预报、巡查 | 周军龙 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至村委会 |
| 58 | 611021030031 | 麻地湾沟水石流 | 洛源镇龙潭村十组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 沟谷上游有原民采矿点，形成矿渣受洪水冲刷至沟口，沟内多为漂卵石堆积。 | 降雨、民采矿渣 | 威胁3户11人12间房及一个水厂，潜在经济损失230万元。 | 县级 | 刘渊 | 郭淑芳 | 注意天气预报、巡查 | 张涛 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路至村委会 |
| 59 | 611021030028 | 油坊沟 泥石流 | 洛源镇洛源街村二组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日泥石流直接冲毁3间房屋。 | 降雨 | 威胁15户59人86间房，潜在经济损失564万元。 | 县级 | 刘渊 | 田力 | 观测雨量加强巡查 | 江瑞莲 |  | 多功能喊话器通知 | 撤至福源小区 |
| 60 | 611021030027 | 王家沟 泥石流 | 洛源镇洛源街村七组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 沟脑和沟底植被破坏严重，沟谷下切，两侧边坡稳定性变差。 | 降雨 | 威胁4户11人12间房，潜在经济损失130万元。 | 县级 | 刘渊 | 田力 | 注意天气预报、巡查 | 杨会军 |  | 多功能喊话器通知 | 撤至福源小区 |
| 61 | 611021030026 | 洛源街村四组 泥石流 | 洛源镇洛源街村四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 斜坡表面高度大、坡度陡，沟谷比降较大，本区是大到暴雨的多发区。 | 降雨、不利岩土体 | 威胁4户15人14间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 刘渊 | 田力 | 注意天气预报、巡查 | 高林 |  | 多功能喊话器通知 | 撤至福源小区 |
| 62 | 611021030041 | 洼沟 泥石流 | 洛源镇桃坪村五组 | 泥石流 | 中型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲毁3间房屋（瓦房），调查时泥石流堆积于居民住房的后方及南侧，高度约为2m。 | 降雨 | 威胁1户3人15间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 刘渊 | 师书玲 | 巡视  监测 | 梅福盈 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路至桃坪村  委会 |
| 63 | 611021030046 | 大洼沟  泥石流 | 洛源镇五龙村十三组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发时直接冲毁堵塞道路，威胁房屋，调查时泥石流堆积于居民住房的右侧。 | 降雨 | 威胁4户10人16间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 刘渊 | 汪伟民 | 巡视  监测 | 汪伟民 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村水泥路撤离至五龙村委会 |
| 64 | 611021010066 | 李家庄 滑坡 | 麻坪镇 三兴社区二十八组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡体前缘损毁的房屋。 | 降雨 | 威胁4户16人16间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 姚书锋 | 马建良 | 巡视  监测 | 李焕平 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村内水泥路向甘江小学院内撤离 |
| 65 | 611021010155 | 洞岭滑坡 | 麻坪镇三兴村九组 | 滑坡 | 小型 | 2023年7月 | 坡面下部的坡体后缘发生开裂、下错、垮塌裂缝长20m左右，下错0.5m左右，造成坡面上树木歪斜。 | 降雨 | 威胁3户8人12间房，潜在经济损失100万元。 | 县级 | 姚书锋 | 张景锋 | 观测  雨量 加强  巡查 | 张景锋 |  | 多功能喊话器通知 | 向村委会方向撤离 |
| 66 | 611021030048 | 峪口村 十四组 泥石流 | 麻坪镇 峪口村 十四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，爆发时泥石流淤满了沟道，角砾土淤积在房子的侧部及后部。 | 降雨 | 威胁1户7人8间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 姚书锋 | 寇波 | 观测  雨量 加强  巡查 | 寇生朝 |  | 多功能喊话器通知 | 向沟上方向撤离 |
| 67 | 611021020015 | 云蒙山  村六组 崩塌 | 麻坪镇 云蒙山村  六组 | 崩塌 | 小型 | 2021年7月 | 边坡上部有裂缝，裂缝宽度约5—10厘米，延伸约10米以上，倾角75°—80°，雨季容易掉块、塌落，形成崩塌体。 | 降雨 | 威胁6户38人48间房，潜在经济损失260万元。 | 县级 | 姚书锋 | 汪春堂 | 巡视 监测 | 张乐霞 |  | 多功能喊话器通知 | 向西北方向撤离至樊福治、张亚玲家 |
| 68 | 611021030051 | 后头洼 泥石流 | 麻坪镇陈台村三组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 宽浅沟谷，斜坡表面为残坡积角砾土厚度约2-4米，泥石流物源储量大于18000立方米。 | 降雨 | 威胁3户10人10间房，潜在经济损失50万元。 | 县级 | 姚书锋 | 何崇忠 | 巡视  监测 | 夏忠红 |  | 多功能喊话器通知 | 向沟上方向撤离 |
| 69 | 611021010058 | 栗西口  村六组 滑坡 | 麻坪镇栗西口村六组（阳坡院子组） | 滑坡 | 小型 | 2020年8月 | 后缘出现长100m,宽1.5m,下错2.5m的弧形裂缝。 | 降雨 | 威胁3户9人9间房，潜在经济损失54万元。 | 县级 | 姚书锋 | 何民子 | 裂缝相对位移观测 | 程尔龙 |  | 多功能喊话器通知 | 向房屋前平缓安全地带撤离 |
| 70 | 611021030022 | 斜岭村 十二组 泥石流 | 麻坪镇斜岭村十二组 | 泥石流 | 小型 | 2020年8月 | 发生泥石流堆积在沟口。 | 降雨 | 威胁1户5人6间房，潜在经济损失2万元。 | 县级 | 姚书锋 | 熊涛 | 裂缝相对位移观测 | 石伟 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧坡体安全地带撤离 |
| 71 | 611021010059 | 斜岭村 十四组 滑坡 | 麻坪镇斜岭村十四组 | 滑坡 | 小型 | 2020年8月 | 稳定性差滑体上树木前倾。 | 降雨 | 威胁2户10人10间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 姚书锋 | 熊涛 | 裂缝相对位移观测 | 高升权 |  | 多功能喊话器通知 | 向房屋前平缓安全地带撤离 |
| 72 | 611021030048 | 峪口村十二组坡面泥石流 | 麻坪镇峪口村十二组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，爆发时泥石流冲倒了大量的树木，从而威胁沟底的住房。 | 降雨 | 威胁1户7人4间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 姚书锋 | 寇波 | 巡视  监测 | 寇生朝 |  | 多功能喊话器通知 | 向对面方向撤离 |
| 73 | 611021030050 | 云蒙山村三组 泥石流 | 麻坪镇云蒙山村三组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流淤满了沟道，角砾土淤积在房子的侧部及后部。 | 降雨 | 威胁1户3人4间房，潜在经济损失20万元。 | 县级 | 姚书锋 | 汪春堂 | 巡视  监测 | 刘爱锋 |  | 多功能喊话器通知 | 向西北方向撤离 |
| 74 | 611021010099 | 云蒙山村十二组 滑坡 | 麻坪镇云蒙山村十二组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 2021年10月3日滑体后缘出现弧形拉张裂缝，且不断延伸扩大。 | 降雨 | 威胁2户5人6间房，潜在经济损失10万元。 | 县级 | 姚书锋 | 汪春堂 | 巡视  监测 | 王建莉 |  | 电喇叭 | 向沟外老村委会方向撤离 |
| 75 | 611021010090 | 井山组  滑坡 | 三要镇 叶河村 井山组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 由于坡面平缓，易于汇水，滑体后缘出现弧形拉张裂缝。 | 降雨 | 威胁3户10人13间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 贾晓强 | 常红坤 | 巡视  监测 | 路会军 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路至文化广场 |
| 76 | 611021020016 | 水磨组 崩塌 | 三要镇 龙山村  水磨组 | 崩塌 | 小型 | 2021年10月 | 崩塌体后多处裂缝，人工边坡高度较大，坡度陡，雨季容易掉块、塌落。 | 降雨 | 威胁4户21人26间房，潜在经济损失130万元。 | 县级 | 贾晓强 | 常安心 | 巡视  监测 | 常安心 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路向移民新村撤离 |
| 77 | 611021010107 | 窑沟组 滑坡 | 三要镇 罗村 窑沟组 | 滑坡 | 中型 | 2021年10月 | 滑体后缘出现弧形拉张裂缝。造成滑坡后缘通村路下挫约0.5m，房屋局部出现裂缝。 | 降雨 | 威胁6户23人24间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 贾晓强 | 吴凡 | 巡视  监测 | 王书森 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到  村委会 |
| 78 | 611021010165 | 东头组  滑坡 | 三要镇  话庙村  东头组 | 滑坡 | 小型 | 2023年7月 | 由于坡面易于汇水，滑体后缘出现弧形拉张裂缝。 | 降雨 | 威胁3户16人12间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 贾晓强 | 田小平 | 巡视  监测 | 郭来章 |  | 多功能喊话器通知 | 撤到  村委会 |
| 79 | 611021030058 | 翻山套 泥石流 | 石门镇 陈涧村 四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流淤满了流水沟，右侧洪水冲进房子中，角砾土淤积在房子的侧部及后部，影响房屋安全。 | 降雨 | 威胁2户5人8间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 陈鹏 | 张福胜 | 巡视  监测 | 谭民子 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路撤向村委会 |
| 80 | 611021030047 | 洞后滑坡 | 石门镇 东山村 四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 坡面上部的土体发生开裂、下错，受雨水冲刷，坡面土体已流失。 | 降雨 | 威胁3户13人8间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 陈鹏 | 张博 | 巡视  监测 | 李江 |  | 多功能喊话器通知 | 沿路撤离向移民  新村 |
| 81 | 611021010149 | 骡圈滑坡 | 石门镇 花庙村 八组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 村民房屋开裂变形。 | 降雨 | 威胁2户11人14间房，潜在经济损失45万元。 | 县级 | 陈鹏 | 陈建军 | 定时  观测 | 张文臣 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村路撤向  安置点 |
| 82 | 611021010159 | 底渠滑坡 | 石门镇 花庙村  一组 | 滑坡 | 小型 | 2023年7月 | 通村道路开裂变形。 | 降雨 | 威胁3户13人14间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 陈鹏 | 陈建军 | 定时  观测 | 李海石 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村路撤向  安置点 |
| 83 | 611021010081 | 三岔村十组滑坡 | 石门镇 三岔村 十组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 发生滑坡后，部分滑坡体已堆至房屋后墙，未造成人员伤亡。 | 降雨 | 威胁3户13人16间房，潜在经济损失48万元。 | 县级 | 陈鹏 | 卢涛 | 巡视  监测 | 张海锋 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路撤向村委会 |
| 84 | 611021030045 | 孙家湾 泥石流 | 石门镇  太白岔村  二组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流淤满了沟道，角砾土淤积在房子的侧部及后部。 | 降雨 | 威胁3户9人18间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 陈鹏 | 王亚军 | 巡视  监测 | 孙石头 |  | 多功能喊话器通知 | 向东撤至杨海子院子 |
| 85 | 611021010161 | 孙家湾  滑坡 | 石门镇 太白岔村  二组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 发生滑坡后，部分滑坡体已堆至房屋后墙，未造成人员伤亡。 | 降雨 | 威胁3户8人15间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 陈鹏 | 王亚军 | 巡视  监测 | 孙石头 |  | 多功能喊话器通知 | 向东撤至杨海子院子 |
| 86 | 611021010067 | 西头滑坡 | 石门镇 太白岔村  三组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡体坡脚已堆积土方100m³,滑体上树木倾倒，后缘下错1m,右侧出现10m裂缝宽2-3cm。 | 降雨 | 威胁3户14人33间房，潜在经济损失100万元。 | 县级 | 陈鹏 | 王亚军 | 巡视 监测 | 王德民 |  | 电喇叭 | 沿村路向南撤至姚金舍院内 |
| 87 | 611021030003 | 陈涧村  水石流 | 石门镇  陈涧村  五组卢沟 | 泥石流 | 中型 | 未发生 | 上游大量矿渣随意堆放在山坡及沟谷中。 | 降雨 | 威胁11户51人57间房，潜在经济损失380万元。 | 县级 | 陈鹏 | 张福胜 | 注意天气预报、巡查 | 邢福胜 |  | 多功能喊话器通知 | 向公路以北安全地带撤离 |
| 88 | 611021010009 | 东山村 滑坡 | 石门镇东山村九组  上樊沟 | 滑坡 | 中型 | 2000年 | 多处出现裂缝、滑台、房屋变形严重。 | 降雨 | 威胁1户3人3间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 陈鹏 | 张博 | 裂缝相对位移观测 | 李佩 |  | 多功能喊话器通知 | 沿滑坡体两侧向搬迁居民点撤离 |
| 89 | 611021040001 | 八树沟  地面塌陷 | 石门镇黄龙铺村九组八树沟 | 地面塌陷 | 小型 | 2008年 | 2008年5月该处发生了较大的塌陷，下沉高度约4.5m,原来的地貌出现较大的坑。 | 早期采矿活动、降雨 | 威胁5户17人27间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 陈鹏 | 吴新喜 | 观测雨量加强巡查 | 陈建锋 |  | 多功能喊话器通知 | 沿公路向塌陷区以外安全地带撤离 |
| 90 | 611021030021 | 西沟 泥石流 | 石门镇黄龙铺一组 | 泥石流 | 中型 | 2020年8月 | 发生泥石流堆积在沟口。 | 降雨 | 威胁3户13人17间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 陈鹏 | 吴新喜 | 裂缝相对位移观测 | 刘玉玺 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧坡体安全地带撤离 |
| 91 | 611021010077 | 黄花帐 滑坡 | 石门镇留题村十六组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 摧毁前缘一户房屋。 | 降雨 | 威胁4户16人23间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 陈鹏 | 陶红军 | 巡视 监测 | 王军 |  | 电喇叭 | 沿村路向西撤至王竹芹院子 |
| 92 | 611021010071 | 老庄滑坡 | 石门镇留题村十五组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，强降雨后，发生滑坡。 | 降雨 | 威胁4户18人13间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 陈鹏 | 陶红军 | 巡视 监测 | 王鹏 |  | 电喇叭 | 王引峰 |
| 93 | 611021010070 | 店门滑坡 | 石门镇留题村十一组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，强降雨后，发生滑坡。 | 降雨 | 威胁6户29人30间房，潜在经济损失220万元。 | 县级 | 陈鹏 | 陶红军 | 巡视 监测 | 王盼 |  | 电喇叭 | 从赵振宏院子上坡 |
| 94 | 611021010069 | 太白岔村三组滑坡 | 石门镇太白岔村三组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日，土体饱和，边坡完全发生滑坡。 | 降雨 | 威胁5户20人40间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 陈鹏 | 王亚军 | 巡视 监测 | 王东振 |  | 电喇叭 | 沿村路向南撤至姚金舍院内 |
| 95 | 611021030020 | 太白岔 水石流 | 石门镇太白岔五、六、七组 | 泥石流 | 中型 | 2020年8月 | 发生泥石流堆积在沟口。 | 降雨 | 威胁24户44人96间房，潜在经济损失420万元。 | 县级 | 陈鹏 | 王亚军 | 裂缝相对位移观测 | 时明 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧坡体安全地带撤离 |
| 96 | 611021030038 | 车葫芦沟 泥石流 | 石门镇张湾村九组 | 泥石流 | 中型 | 2021年7月 | 上游河谷物质明显位移至下游，中下游物质具有断续位移堆积。 | 降雨 | 威胁10户32人60间房，潜在经济损失300万元。 | 县级 | 陈鹏 | 孙有良 | 注意天气预报、巡查 | 金双荣 |  | 多功能喊话器通知 | 向沟口向南沿公路撤到原杨城小学 |
| 97 | 611021030037 | 城子 泥石流 | 石门镇张湾村九组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 坡面土体夹杂碎石随洪水冲刷支沟沟底。 | 降雨 | 威胁15户51人100间房，潜在经济损失460万元。 | 县级 | 陈鹏 | 孙有良 | 注意天气预报、巡查 | 张战虎 |  | 多功能喊话器通知 | 向南沿公路撤到原杨城小学 |
| 98 | 611021030036 | 老沟 泥石流 | 石门镇张湾村七组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 主要物源来至于主沟上游沟床，其次为坡面表层松散物。 | 降雨 | 威胁18户60人66间房，潜在经济损失480万元。 | 县级 | 陈鹏 | 孙有良 | 巡视 监测 | 李永久 |  | 电喇叭 | 向北撤到村委会 |
| 99 | 611021010068 | 水岔滑坡 | 石门镇  张湾村  三组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 2021年7月22日晚，强降雨后，发生滑坡。 | 降雨 | 威胁5户17人32间房，潜在经济损失230万元。 | 县级 | 陈鹏 | 孙有良 | 巡视 监测 | 刘占虎 |  | 电喇叭 | 沿村路撤到村委会 |
| 100 | 611021010106 | 樊岭组 滑坡 | 石坡镇 南坪村 樊岭组 | 滑坡 | 中型 | 2021年7月 | 村民房屋开裂，坡面可见醉汉树。 | 降雨、地质地貌 | 威胁19户59人92间房，潜在经济损失380万元。 | 县级 | 刘伟 | 郝民生 | 裂缝相对位移观测 | 闫小明 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村道向南500米至村委会 |
| 101 | 611021010013 | 下斜滑坡 | 石坡镇黑山村十二组  下斜 | 滑坡 | 小型 | 2003年 | 后缘出现长50m,宽0.4m,下错1.5m裂缝。 | 降雨 | 威胁6户21人28间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 刘伟 | 王月明 | 裂缝相对位移监测 | 王月明 |  | 多功能喊话器通知 | 向石太公路安全地带撤离 |
| 102 | 611021040002 | 周家沟 地面塌陷 | 石坡镇黑山村十三组  周家沟 | 地面塌陷 | 小型 | 2008年 | 2008年初次发，形成一个较大“人”型裂缝，危害程度较严重。 | 早期采矿活动 | 威胁1户5人4间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 刘伟 | 王月明 | 观测雨量加强巡查 | 孙天存 |  | 多功能喊话器通知 | 向刘-黑公路东西两侧安全地带撤离 |
| 103 | 611021030004 | 周家湾 水石流 | 石坡镇黑山村十三组  周家湾 | 泥石流 | 中型 | 1985年 | 沟脑堆积大量氰化渣,无防控措施。 | 降雨 | 威胁4户13人16间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 刘伟 | 王月明 | 注意天气预报、巡查 | 孙平娃 |  | 多功能喊话器通知 | 沿沟道两侧上山坡 |
| 104 | 611021030024 | 黑山村 十四组 泥石流 | 石坡镇黑山村十四组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 大部分梯田及植被被冲刷掉，沟底岩体多已裸露。 | 降雨，造田种地侵占沟道 | 威胁3户14人11间房，潜在经济损失70万元。 | 县级 | 刘伟 | 王月明 | 观测雨量加强巡查 | 孙兴红 |  | 多功能喊话器通知 | 沿门前道路向北撤离黑山村委会 |
| 105 | 611021030052 | 南湾 泥石流 | 石坡镇李河村良平组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 沟口有泥石流扇，扇长约20米，宽约30米，厚约2米，坡度约为5-10°，体积约1200立方米。 | 降雨 | 威胁4户14人14间房，潜在经济损失52万元。 | 县级 | 刘伟 | 祝三民 | 巡视  监测 | 倪建敏 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村道向北西撤200米 |
| 106 | 611021010166 | 段岭组  滑坡 | 石坡镇  李河村  段岭组 | 滑坡 | 中型 |  | 村民房屋开裂，坡面可见醉汉树。 | 降雨 | 威胁23户79人92间房，潜在经济损失690万元。 | 县级 | 刘伟 | 祝三民 | 巡视  监测 | 王余乐 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村道向东西撤离 |
| 107 | 611021010014 | 罗窑村  十组滑坡 | 石坡镇  罗窑村  十组关梁 | 滑坡 | 中型 |  | 滑坡体后缘出现裂缝。 | 降雨 | 威胁14户46人47间房，潜在经济损失480万元。 | 县级 | 刘伟 | 车碧涛 | 观测雨量加强巡查 | 李来虎 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 108 | 611021010101 | 东头滑坡 | 石坡镇  南坪村  郝村组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡后缘下挫0.5-2m，长约20m。 | 降雨 | 威胁6户20人32间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 刘伟 | 郝民生 | 巡视  监测 | 孙永红 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村道向东西撤100米 |
| 109 | 611021030039 | 河西组 泥石流 | 石坡镇  桑坪村  河西组 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流沟槽的沟口，有泥石流堆积扇，扇长约40m，宽约40m，厚2m。 | 降雨 | 威胁3户17人20间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 刘伟 | 王淑芳 | 观测雨量加强巡查 | 李建民 |  | 多功能喊话器通知 | 沿门前道路向北撤离桑坪村委会 |
| 110 | 611021010047 | 卢西滑坡 | 四皓街道办代塬村  卢西组 | 滑坡 | 小型 | 2003年 | 2003年8月滑坡体初次发生较大滑动，埋深约2-4m，造成通村路60m下滑损坏。 | 降雨 | 威胁4户17人16间房，潜在经济损失120万元。 | 县级 | 夜小伟 | 许占虎 | 观测雨量加强巡查 | 魏社彦 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通村水泥路向南北两侧安全地带  撤离 |
| 111 | 611021010078 | 扶龙湾社区二十五组滑坡 | 四皓街道办扶龙湾社区二十五组 | 滑坡 | 中型 | 2021年7月 | 滑坡体中上部一户村民房屋地面开裂宽2-5cm，地面臌胀开裂，12间房屋受损严重。 | 降雨 | 威胁13户51人124间房，潜在经济损失620万元。 | 县级 | 夜小伟 | 宴虎山 | 巡视  监测 | 卢月民 |  | 多功能喊话器通知 | 延通组水泥路撤离到安全  地带 |
| 112 | 611021010093 | 河西组 滑坡 | 四皓街道办韩村  河西组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 滑坡体大量的积水，坡前一间房屋整体倒塌。 | 降雨 | 威胁3户12人30间房，潜在经济损失150万元。 | 县级 | 夜小伟 | 韩锋 | 裂缝位移变化 | 韩锁山 |  | 多功能喊话器通知 | 沿门前水泥路向南至韩村村委会安全地带撤离 |
| 113 | 611021010046 | 马河村  九组  滑坡 | 四皓街道办马河村九组 | 滑坡 | 小型 | 2000年 | 出现裂缝滑台。 | 降雨 | 威胁1户1人4间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 夜小伟 | 冀利鹏 | 裂缝相对位移观测 | 黄天振 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧山坡上安全地带撤离 |
| 114 | 611021010055 | 马河村  七组  滑坡 | 四皓街道办马河村七组 | 滑坡 | 小型 | 2010年7月 | 2010年7月滑坡体初次发生滑动，埋深约1m，造成1间房屋倒塌。 | 降雨 | 威胁1户3人5间房，潜在经济损失30万元。 | 县级 | 夜小伟 | 冀利鹏 | 观测雨量加强巡查 | 刘金来 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 115 | 611021010048 | 马河村  十五组  滑坡 | 四皓街道办马河村  十五组  芋子槽 | 滑坡 | 中型 | 2011年9月 | 2011年9月曾发生滑坡50m水泥路被埋。 | 降雨 | 威胁2户9人11间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 夜小伟 | 冀利鹏 | 观测雨量加强巡查 | 何淑玲 |  | 多功能喊话器通知 | 向滑坡体两侧安全地带撤离 |
| 116 | 611021010092 | 药庙组 滑坡 | 四皓街道办药王村  药庙组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 房前道路已下错1.5米，严重损毁，房屋也出现不同程度裂缝。 | 降雨 | 威胁3户6人25间房，潜在经济损失147万元。 | 县级 | 夜小伟 | 杨军 | 巡视  监测 | 杨军 |  | 多功能喊话器通知 | 沿门前水泥路向药王村村委会撤离 |
| 117 | 611021030013 | 王西峪 水石流 | 寺耳镇高村四组王  西峪组 | 泥石流 | 巨型 | 未发生 | 松散堆积10万m³/km²,矿渣27万m³,另有陈耳金矿两个尾矿坝。 | 降雨、矿渣堆放 | 威胁4户、413人（中金405人）19间及中金公司设备资产2.5千万元。 | 省级 | 何诒勃 | 彭改性 | 观测雨量加强巡查 | 高鹏，杨亚平 |  | 多功能喊话器通知 | 撤出沟道上山坡 |
| 118 | 611021010085 | 老婆组 滑坡 | 寺耳镇  黄龛村  老婆组 | 滑坡 | 小型 | 2021年10月 | 滑坡后缘缘多处下挫，滑坡体上的裂缝，长30m，宽20-50cm。 | 降雨 | 威胁2户12人13间房，潜在经济损失39万元。 | 县级 | 何诒勃 | 何新民 | 巡视  监测 | 姜喜娃 |  | 多功能喊话器通知 | 沿通组水泥路撤至黄龛移民安置点 |
| 119 | 611021010075 | 寨子湾  龙脖子  滑坡 | 寺耳镇  寺耳街社区寨子湾组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 整个坡体后缘出现一条长30m，宽0.1-0.3m的裂缝，裂缝成近东西向展布，局部已经滑动，造成一户村民厨房倒塌。 | 降雨 | 威胁7户37人43间房，潜在经济损失210万元。 | 县级 | 何诒勃 | 赵宗锋 | 巡视  监测 | 王永强 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村路撤向村委会 |
| 120 | 611021030016 | 孙家沟 水石流 | 寺耳镇  五仙村  孙家沟 | 泥石流 | 中型 | 未发生 | 矿渣直接堆积在沟道中无防护措施。 | 降雨 | 威胁5户24人21间房，潜在经济损失135万元。 | 县级 | 何诒勃 | 熊铁民 | 注意天气预报、巡查 | 熊铁民 |  | 多功能喊话器通知 | 沿沟道两侧上山坡 |
| 121 | 611021030014 | 胭脂河 水石流 | 寺耳镇  胭脂河村桐峪河组 | 泥石流 | 中型 | 未发生 | 大量的矿渣堆积在沟道中,无防护措施。 | 降雨 | 威胁7户33人35间房，潜在经济损失210万元。 | 县级 | 何诒勃 | 李小民 | 注意天气预报、巡查 | 李小民 |  | 多功能喊话器通知 | 沿沟道两侧上山坡 |
| 122 | 611021010074 | 巡检街社区二十组滑坡 | 巡检镇 巡检街社区二十组 | 滑坡 | 小型 | 2021年7月 | 斜坡坡面的碎石土及梯田前缘块石发生滑坡。 | 降雨 | 威胁9户28人37间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 汪涛 | 樊建平 | 巡视 监测 | 庞根成 |  | 多功能喊话器通知 | 沿村内水泥路向甘江小学院内撤离 |
| 123 | 611021030007 | 豹架沟 水石流 | 巡检镇  高山河村二组豹架沟 | 泥石流 | 中型 | 2000年 | 沟脑堆积大量氰化渣5万立方米。 | 降雨 | 威胁6户19人24间房，潜在经济损失180万元。 | 县级 | 汪涛 | 吴随祥 | 注意天气预报、巡查 | 王爱霞 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧山坡上撤离 |
| 124 | 611021030011 | 刘塬沟 水石流 | 巡检镇  高山河村三组刘塬沟 | 泥石流 | 中型 | 2000年 | 沟两侧坡体上堆积大量氰化渣。 | 降雨 | 威胁4户13人14间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 汪涛 | 吴随祥 | 注意天气预报、巡查 | 刘勇 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧山坡上撤离 |
| 125 | 611021030012 | 赵树沟 水石流 | 巡检镇  高山河村十二组赵树沟 | 泥石流 | 中型 | 1999年7-8月 | 沟两侧坡体上堆积大量氰化渣。 | 降雨 | 威胁8户33人41间房，潜在经济损失300万元。 | 县级 | 汪涛 | 吴随祥 | 注意天气预报、巡查 | 刘小爱 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧山坡上撤离 |
| 126 | 611021030006 | 葫芦沟 水石流 | 巡检镇  高山河村四组葫芦沟 | 泥石流 | 中型 | 2001年10月 | 沟谷两侧矿渣堆放严重,无防范措施。 | 降雨、矿渣堆放 | 威胁8户29人24间房，潜在经济损失270万元。 | 县级 | 汪涛 | 吴随祥 | 注意天气预报、巡查 | 胡金莲 |  | 多功能喊话器通知 | 向两侧山坡上转移 |
| 127 | 611021010016 | 杨树岭 滑坡 | 巡检镇  黑彰沟村十组杨树岭 | 滑坡 | 中型 | 2014年7月 | 滑坡体后缘出现一条长约30m,宽约0.5m的裂缝。 | 降雨 | 威胁9户29人38间房，潜在经济损失300万元。 | 县级 | 汪涛 | 马会平 | 裂缝相对位移观测 | 关金峰 |  | 多功能喊话器通知 | 向对面山坡上安全地带撤离 |
| 128 | 611021030010 | 王排沟 水石流 | 巡检镇  三元村二十二组王排沟 | 泥石流 | 小型 | 2001年 | 支沟中堆积约300万m³矿渣。 | 降雨 | 威胁15户56人55间房，潜在经济损失450万元。 | 县级 | 汪涛 | 刘建军 | 注意天气预报、巡查 | 陈民生 |  | 多功能喊话器通知 | 沿沟道两侧上山坡 |
| 129 | 611021030009 | 七岔沟  水石流 | 巡检镇  三元村五组七岔沟 | 泥石流 | 中型 | 2001年 | 在支沟中堆积大量矿渣。 | 降雨、矿渣堆放 | 威胁19户73人73间房，潜在经济损失640万元。 | 县级 | 汪涛 | 刘建军 | 注意天气预报、巡查 | 刘建军 |  | 多功能喊话器通知 | 向村委会撤离 |
| 130 | 611021030053 | 曹沟  水石流 | 巡检镇  太子坪村四组曹沟 | 泥石流 | 小型 | 2021年7月 | 泥石流爆发摧毁的房屋1间。 | 降雨 | 威胁2户7人11间房，潜在经济损失60万元。 | 县级 | 汪涛 | 王海鹏 | 巡视  监测 | 陈小龙 |  | 多功能喊话器通知 | 沿沟两侧上坡 |
| 131 | 611021010168 | 白家沟组滑坡 | 巡检镇  上庙村白家沟组 | 滑坡 | 中型 | 2023年5月 | 院子地面裂缝长约20m。 | 降雨 | 威胁3户12人12间房，潜在经济损失90万元。 | 县级 | 汪涛 | 杜亚军 | 巡视  监测 | 李银虎 |  | 多功能喊话器通知 | 沿大路向村委会  撤离 |